( ) Linha 2 A 3 Speed 1000 Sq ( ) Linha 1 200ml A 3 Speed 200 S

Procedimento realizado após:

( ) CIP completo/cuidados semanais ( ) CIP Intermediário ( ) Cuidados Pós intervenção de manutenção

Data:\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_

Horímetro: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A lubrificação automática foi realizada?

( ) Sim

( ) Não Realizar Procedimento de lubrificação.

A lubrificação automática foi suficiente?

( ) Sim

( )Não Realizar Procedimento de lubrificação manual.

A quantidade de graxa que sobrou no balde está pela metade? (limite de atenção)

( ) Sim Comunicar manutenção

( )Não Encaminhar ao almoxarifado.

Operador: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Observações: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Líder de sala: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Manutentor Informado: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_